附件：智能大数据可视化分室设备采购数量及明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物  名称 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 证明材料要求 | 是否接受进口产品 |
| 1 | 手绘数位屏 | 台 | 6 | 21.5英寸数位屏，8192级压感,1080P分辨率、AG防眩光玻璃、DTK2260、1920\*1080全高清大屏，含标配可调节支架（16°-82°角度） | 提供产品功能性截图 | 否 |
| 2 | 电脑屏绘机 | 套 | 6 | 屏幕尺寸13.3英寸；2560×1440分辨率；1670万色彩；图形处理集显；操作系统Windows10;DTH-W1321H;屏幕对比度800:1；压感笔8192级压感。 | 提供产品功能性截图 | 否 |
| 3 | 三维扫描仪 | 套 | 1 | 技术原理：多线激光及全场蓝光结构光；单帧重复精度：0.01mm；最小点距：0.05mm；推荐最小扫描尺寸：10乘以10乘以10mm；cpu：4核ARM2.0G;REVOPOINT MetroX | 提供产品功能性截图 | 否 |
| 4 | 投影系统（含幕布） | 套 | 2 | 1、投影技术：3LCD 2、中心亮度：≥4700流明，液晶显板尺寸：0.63英寸×3标准分辨率：1024×768 3、灯泡：≤240W 4、标准模式下灯泡寿命≥10000小时（节能模式2下灯泡寿命≥20000小时） 5、对比度：≥16000：1 6、端口输入：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×1；复合视频输入×1；(左/右) RCA 音频×1；3.5mm音频输入×1； 输出： D-SUB15针输出接口x1，3.5mm音频输出X 1； 控制：RJ-45网络接口x1，RS232控制串口x1；  USB-A接口(5V/1.5A)x1，USB-B接口x1; 7、内置扬声器：≥16W； 8、功耗（标准）： ≤293W，待机功耗： ≤0.5W； | 提供产品功能性截图 | 否 |
| 5 | 多功能个人智造机 | 套 | 2 | “高速+多色+易用”FDM熔融沉积型，双驱动齿轮设计采用双齿轮驱动（3:1齿轮比）和动态流量校准，提升挤出力和换色效率。支持快速温度响应（<5秒）和智能purge控制（最小20mm³/次），兼容Bambu Studio专属多色模式，适用于H2D等多色机型。适合高速打印和柔性材料，支持快速拆卸喷嘴设计，激光全能套装含打印板、料架、工具盒、安全钥匙、AMS 2 Pro、激光模组、刀切模组（含画笔模组）、激光垫板、刀切垫板、排烟管组件等。机器是集成3D打印、激光加工、数控切割及绘图功能，实现了多工艺复合制造。双喷嘴模式并集区域：350×320×325 mm³、支持喷嘴直径：0.2/0.4/0.6/0.8 mm（默认0.4 mm）。 | 提供产品功能性截图 | 否 |
| 6 | 微型喷泵套装（含水帘箱） | 套 | 2 | 泵功率120W，转速1440RPM,排气量30l/min,工作压力0-60psi,储气罐容量8000ml，USTAR 603；双动喷笔（口径0.3mm)S-130；水帘箱应适用喷涂类，风机180W以上。 | 提供产品功能性截图 | 否 |
| 7 | 双层钢架桌 | 张 | 6 | 方通5乘以5cm,1mm壁厚，双层、长200宽140高80厘米,橡胶脚垫、工梁结构、口型桌腿 | 否 | 否 |